Description PEOPEO HF VOCAL SET:

Système audio sans fil qui emploie une technologie de transmission Ultra Haute Fréquence pour relier des sources audio en toute simplicité sans altération de la qualité. Grâce à cette solution élégante équipée d’un microphone dynamique, transmettre la voix sans fil tout en conservant une connexion fiable est plus facile que jamais.

* Micro dynamique de chant dynamique : bruit de prise en main minimisé, faible sensibilité au larsen, stabilité mécanique
* Sélection source : micro ou musique
* Portée de 30 m dans des conditions optimales
* Sélection des canaux de fréquence très simple
* Jusqu’à 5 heures d’autonomie, rechargeable en USB
* Ecran LCD indiquant en direct la charge, la fréquence et la connectivité
* Résistant aux interférences Wifi et électromagnétiques
* Construction solide, ergonomie adaptée pour une prise en main confortable
* Indicateur d’état d’allumage LED bleue pour prévenir l’oublie de d’extinction de l’appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ADAPTATEURS SANS FIL

* Bande de fréquence : 470 > 960 MHz
* Portée : 30 m
* Réponse en fréquence audio : 20 Hz – 20 kHz
* Plage dynamique : 110 dB
* Autonomie : 5 h
* Sensibilité RF : -88dBm
* Distorsion harmonique totale : 0,2%
* Puissance de sortie RF : 10 mW E.I.R.P. max
* Plage de T° de fonctionnement : -18°C à 57°C
* Nombre de canaux : 20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MICRO DYNAMIQUE

* Système : dynamique/cardioïde
* Plage de fréquences : 50 – 16 000 Hz
* Impédance : 600 ohms
* Sensibilité : 1,8 mV/Pa/1 kHz
* Pression acoustique maximale : 147 dB
* Connexion, micro : XLR, symétrique
* Connexion, câble : XLR, symétrique
* Câble XLR 6m